Modyfikacja Załącznika nr 10

**Opis przedmiotu zamówienia**

Zakres prac pomieszczeń gabinetów poradni gruźlicy i chorób płuc, poczekalni, sanitariatu WC, Regionalnego Szpital w Kołobrzegu.

* demontaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego, stolarki drzwiowej z ościeżnicami, ścianek działowych, wybicie otworów pod stolarkę drzwiową
* demontaż płytek ściennych glazurowanych, fartuchów przy umywalkach, płytek podłogowych terakoty, płytek PCV podłogowych
* postawienie nowych ścianek działowych z naświetlami wydzieleniem pomieszczenia na poczekalnię, montaż nowej stolarki drzwiowej z ościeżnicami w kolorze jak gabinety sąsiednie
* wylanie nowej posadzi masą samopoziomującą
* położenie nowych instalacji elektrycznych, telefonicznych, komputerowych
* wykonanie instalacji wod-kan do podłączeń nowych umywalek, baterii
* tynkowanie bruzd po instalacjach
* tynkowanie, gipsowanie ścian i sufitów, malowanie pomieszczeń, ułożenie glazury lub wykładziny ściennej na ścianach w gabinecie zabiegowym, fartuchów z glazury przy umywalkach z wklejonymi lustrami, glazury i terakoty w pomieszczeniu WC, montaż wykładziny zgrzewalnej podłogowej np. tarket /kolory do uzgodnienia z zamawiającym/
* montaż osprzętu elektrycznego opraw sufitowych, gniazdek elektrycznych podwójnych p/t w ilości 4 sztuk, 1 zestawu komputerowego podwójnego plus telefoniczne, oprawy oświetleniowej nad lustrem, wyłącznika oświetlenia /pom. nr 24/
* montaż osprzętu elektrycznego opraw sufitowych, gniazdek elektrycznych podwójnych p/t w ilości 5 sztuk, 1 zestawu komputerowego podwójnego plus telefoniczne, oprawy oświetleniowej nad lustrem, wyłącznika oświetlenia, oprawy lampy bakteriobójczej, punktu gniazda tlenu medycznego /pom. nr 23/
* montaż osprzętu elektrycznego opraw sufitowych, gniazdek elektrycznych podwójnych p/t w ilości 4 sztuk, 1 zestawu komputerowego podwójnego plus telefoniczne, oprawy oświetleniowej nad lustrem, wyłącznika oświetlenia /pom. nr 22/
* montaż osprzętu elektrycznego opraw sufitowych, gniazdek elektrycznych podwójnych p/t w ilości 4 sztuk, 1 zestawu komputerowego podwójnego plus telefoniczne, oprawy oświetleniowej nad lustrem, wyłącznika oświetlenia /pom. nr 21/
* montaż osprzętu elektrycznego opraw sufitowych, gniazdek elektrycznych podwójnych p/t w ilości 4 sztuk, 1 zestawu komputerowego podwójnego plus telefoniczne, oprawy oświetleniowej nad lustrem, wyłącznika oświetlenia /pom. nr 20/
* montaż osprzętu elektrycznego opraw sufitowych, gniazdek elektrycznych podwójnych p/t w ilości 4 sztuk, wyłącznika oświetlenia /pom. nr 19, 21a/
* montaż osprzętu elektrycznego opraw sufitowych, gniazdek elektrycznych podwójnych p/t w ilości 1 sztuk, wyłącznika oświetlenia
* pomieszczenie WC: wykonanie instalacji wod-kan celem podłączenia umywalek z bateriami 2 kpl, muszli w zabudowie np. typu geberit 2 kpl, sufitu systemowego, ścianek systemowych ze stolarką drzwiową z płyt HPL/kolor uzgodnienia z Zamawiającym/ wentylacji pomieszczenia
* ściany w pomieszczeniu poczekalni należy wykonać w tapecie i kolorystyce jak pozostała część wyremontowanej poczekalni przychodni
* wywóz nieczystości na bieżąco, praca w obiekcie czynnym
* należy przewidzieć prace nieprzewidziane, które trudno jest określić a mogą wystąpić podczas realizacji zadania

Zakres prac pomieszczenia poradni endokrynologicznej w budynku przychodni pierwszego piętra Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

* demontaż osprzętu elektrycznego, komputerowego, sanitarnego
* demontaż płytek ściennych glazurowanych fartuchów przy umywalkach, wykładziny podłogowej, płytek podłogowych PCV
* wykucie otworu drzwiowego pod stolarkę drzwiową z ościeżnicą, montaż nowej stolarki drzwiowej z ościeżnicą w kolorze jak gabinety sąsiednie /z odtworzeniem ściany w tapecie po montażu stolarki drzwiowej/ stolarka drzwiowa EI 60 z samodomykaczem /z pom. serwerowni na korytarz/
* zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy sąsiadującymi ze sobą gabinetami
* położenie nowych instalacji wod-kan do podłączeń nowych umywalek, baterii w ilości 2 kpl
* położenie nowych instalacji elektrycznych: oświetleniowych , pod gniazda, komputerowej, telefonicznej
* wkucie pod tynk istniejącej instalacji p.poż z ponownym montażem istniejących czujek 2 sztuk
* tynkowanie bruzd po instalacjach
* tynkowanie, gipsowanie ścian i sufitów, malowanie pomieszczeń, ułożenie fartuchów z płytek ściennych glazurowanych przy umywalkach z wklejonymi lustrami w ilości 2 sztuk / kolory do uzgodnienia z zamawiającym /
* wylanie nowej posadzki z likwidacją nierówności w progach drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami i korytarzem
* montaż osprzętu elektrycznego oprawa sufitowych, gniazdek elektrycznych podwójnych w ilości 5 sztuk, opraw nad umywalkami w ilości 2 sztuk, 3 zestawów komputerowych podwójnych oraz telefonicznych w tym gniazda elektryczne, wyłączników oświetlenia , gniazd bryzgoszczelnych przy umywalkach 2 sztuki / kolor do uzgodnienia z zamawiającym /
* montaż umywalek, baterii umywalkowych, pół nogi w ilości 2 kpl
* montaż nowych kratek wentylacyjnych w ilości 2 sztuk
* montaż nowej wykładziny zgrzewalnej z wywinięciem cokołu na ścianę np. tarket w dwóch kolorach / obwódka i środek – po uzgodnieniu kolorystyki z zamawiającym /
* zabudowa pionów centralnego ogrzewania po uzgodnieniu z zamawiającym
* wywóz nieczystości na bieżąco, prace w obiekcie czynnym
* należy przewidzieć prace nieprzewidziane, które trudno jest określić a mogą wystąpić podczas realizacji zadania