Kołobrzeg, 23.11.2020 r.

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 2**

**Uczestnicy postępowania**

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.**

1. Czy Zamawiający dopuści zasilacz wyprodukowany w Szwajcarii?

**Odp. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zasilacza UPS 80kVA/72kW – załącznik nr 3.**

2. Czy Zamawiający dopuści zasilacz o parametrach - Zniekształcenia prądu wejściowego THDi:

≤2.5% @ 100% load,

≤3% @ 75% load,

≤4% @ 50% load?

**Odp. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zasilacza UPS 80kVA/72kW– załącznik nr 3.**

1. Czy Zamawiający dopuści zasilacz  o parametrze stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym zapisanym jako ±1%?

**Odp. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zasilacza UPS 80kVA/72kW– załącznik nr 3.**

1. Czy zamawiający dopuści zasilacz posiadający RS 232, RS 485, karta SNMP?

**Odp. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zasilacza UPS 80kVA/72kW– załącznik nr 3.**

1. Czy Zamawiający dopuści zasilacz wyposażony w panel LCD pozwalający na pomiar mocy czynnej i biernej, prądów i napięć, test baterii krótki i pełny?

**Odp. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zasilacza UPS 80kVA/72kW– załącznik nr 3.**

1. Dotyczy zapisu: wizualizacja graficzna stanu zasilacza i przepływu energii na ekranie LCD - funkcja oscyloskopu na wyświetlaczu z możliwością podglądu kształtu prądu i napięcia UPS. Czy Zamawiający dopuści zasilacz wyposażony w wyświetlacz LCD pozwalający na odczyt parametrów pracy UPS bez ich wizualizacji graficznej (funkcji oscyloskopu)?

**Odp. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zasilacza UPS 80kVA/72kW– załącznik nr 3.**

1. Czy Zamawiający dopuści zasilacz mający możliwość pracy równoległej z jednostkami o tej samej mocy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zasilacz mający możliwość pracy równoległej z jednostkami o tej samej mocy?**

1. Czy zamawiający dopuści zasilacz z czasem przełączenia z bypassu na falownik poniżej 2ms?

**Odp. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zasilacza UPS 80kVA/72kW– załącznik nr 3.**

1. Czy Zamawiający dopuści zasilacz nieposiadający opisanej w pkt 41 funkcji AUTOTEST?

**Odp. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zasilacza UPS 80kVA/72kW– załącznik nr 3.**

1. Czy Zamawiający dopuści zasilasz o wymiarach dł. 600 mm, szer. 600 mm, wys. 1985 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zasilacz mający możliwość pracy równoległej z jednostkami o tej samej mocy?**