
**Załącznik nr 2a – Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej**


1. **Zakup, dostawa i montaż drzwi do Działu Kadrowo-Płacowego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w przygotowane przez Zamawiającego otwory**
   1. „100” Lewe – PORTA CPL wzór 1.3 – okleina CPL HQ 0.7 mm + ościeżnica regulowana 140-160 mm + zamek na wkładkę patentową – 1 szt.




* 1. Drzwi biurowe na płycie pełnej + uszczelka opadająca – okleina CPL HQ 0.7 mm + zamek na wkładkę patentową „80” Prawe + ościeżnica regulowana 220-240 mm – 1 szt.




* 1. Drzwi biurowe na płycie pełnej + uszczelka opadająca – okleina CPL HQ 0.7 mm + zamek na wkładkę patentową „80” Lewe + ościeżnica regulowana 200-220 mm – 1 szt.




* 1. Drzwi biurowe na płycie pełnej + uszczelka opadająca – okleina CPL HQ 0.7 mm + zamek na wkładkę patentową „80” Lewe + ościeżnica regulowana 320-340 mm – 1 szt.



* 1. Łazienka „70” Prawe – PORTA CPL wzór 1.1 – okleina CPL HQ 0.7 mm + ościeżnica regulowana 140-160 mm + zamek WC + podcięcie wentylacyjne – 1 szt.



* 1. Magazynek „70” Prawe – PORTA CPL wzór 1.1 – okleina CPL HQ 0.7 mm + ościeżnica regulowana 140-160 mm + zamek na wkładkę patentową – 1 szt.



Klamka na szyldzie dzielonym ze stali nierdzewnej 6 kpl.



Szyld WC 1 szt.

Szyld WB 5 szt.

Wkładki  5 szt.

1. **Zakup, dostawa i montaż drzwi i okna do Sali zabiegowej Oddziału Neurologii w budynku A na V piętrze Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.**
   1. Okno – 1 szt.

Parametry techniczne :

Wymiary okna: 2265x1690 mm

3 skrzydła o wym.755x1690 każde rozwierno-uchylne

Okno PCV w kolorze białym na 7-cio komorowym profilu Aluplat model INTERTEC o grubości 85 mm oraz 6-cio komorowym skrzydle

Szklenie pakietem trzyszybowym 4/18/4/18/4 z ciepłą ramką w kolorze czarnym

okucie WinkHaus model ActivPilot

Trzy uszczelki w kolorze czarnym

Klamki okienne sekustic

Obraz zawierający ściana, wewnątrz, biały

Opis wygenerowany automatycznie

Usługa montażowa: demontaż istniejącego okna, montaż nowego okna + obróbki wstępne wewnętrzne i zewnętrzne

* 1. Parapet wewnętrzny PCV kolor biały + zaślepki  1 szt.

Obraz zawierający materac, design

Opis wygenerowany automatycznie

* 1. Rolety wewnętrzne  model UNI Plus PCV kolor sprzętu biały

Kolor materiału z grupy A600 ( ostatecznie kolor wybierze Zamawiający) – 3 szt. z montażem

* 1. Moskitiery ramkowe – Standard - 1 szt. z montażem

Obraz zawierający Prostokąt, lustro, design

Opis wygenerowany automatycznie

* 1. Drzwi - Oddział Neurologii sala zabiegowa:
* Typ: płaskie
* Wymiar: 100 lewe,
* Okleina CPL biały mat
* 3 zawiasy
* Wypełnienie płyta otworowa
* Ościeżnica kątowa
* Klamka dwustronna + wkładka patentowa
* Drzwi z panelem środkowym i dolnym (blacha) + montaż + obróbka wstępna



1. **Dostawa i montaż stolarki drzwiowej aluminiowej do dyżurki pielęgniarek Oddziału Chirurgii A w Regionalnym Szpitalu Kołobrzegu**

Zakresem prac jest :

Parametry nowej stolarki drzwiowej :


- konstrukcja aluminiowa wykonana w systemie : YAWAL (PBI50 ) Profil bez izolacji  kolor profili brązowy Ral 8019, jedno skrzydło stałe, nieotwierane, nad skrzydłem nadstawka , drugie skrzydło drzwi otwierane, nad drzwiami nadstawka, otwór o wymiarach 2560x2920 /wymiar zewnętrzny ościeżnicy/, dwa zawiasy,

- skrzydło drzwiowe 90 prawe otwierane do wewnątrz pomieszczenia, drzwi przejściowe 900x2100 bezprogowe, wypełnienie szyba matowa 33.1, kolor RAL8019 mat, kolor profili RAL RAL8019 mat, zamek pod wkładkę patentową, klamka z szyldem, wkładka patentowa,, trzy klucze do wkładki patentowej, klamka dwustronna

- całkowita powierzchnia – 7,5m 2

- całkowity obwód - 11 m

Zalecana wizja lokalna.



1. **UWAGA: W przypadku przywołania w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia   
   i dokumentacji znaków towarowych, nazw własnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych należy traktować je jedynie, jako wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) i aktami wykonawczymi do niej. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych.**
2. **UWAGA: Ilekroć w treści niniejszego dokumentu Zamawiający wyraźnie dopuszcza rozwiązania, urządzenia, sprzęty, parametry, materiały itd. równoważne, poprzez posłużenie się po ich opisie zwrotem „lub równoważny”, jako rozwiązania, urządzenia, sprzęty, parametry, materiały itd. równoważne należy rozumieć rozwiązania, urządzenia, sprzęty, parametry, materiały itd.   
   o parametrach technicznych takich jak wielkość, grubość, waga, moc elektryczna, poziom hałasu nie gorszych lub lepszych niż parametry minimalne (referencyjne) określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametru lepszego” Zamawiający rozumieć będzie parametr działający na korzyść Zamawiającego np. poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub zwiększenie standardu bezpieczeństwa, cechujący się korzystniejszymi dla Zamawiającego parametrami technicznymi, merytorycznymi, cechami użytkowymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi.**
3. **UWAGA: Ilekroć Zamawiający formułuje wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia lub jego elementów poprzez odesłanie do konkretnych norm, rozumieć przez to należy również dopuszczenie spełnienia wymagań określonych w normie lub normach równoważnych. Przez „normy równoważne” rozumieć należy normy polskie lub europejskie określające wymagania jakościowe w analogicznym zakresie rzeczowym, co norma wskazana przez Zamawiającego,   
   w których wymagane minimalne parametry jakościowe określono na nie niższym poziomie (jakościowym) aniżeli w normie wskazanej przez Zamawiającego**.