**Modyfikacja Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia**

**Kserokopiarka laserowa FABRYCZNIE NOWA:**

Producent (podać) ……………………

Model/Typ (podać) …………………..

Rok produkcji (podać) ……………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania minimalne** | | **Parametr oferowany** |
| Prędkość druku – kopiowania formatu A4 | do 36 stron/min. |  |
| Prędkość druku – kopiowania formatu A3 | do 18 stron/min. |  |
| Prędkość druku – kopiowania w dupleksie A4 | do 36 stron/min. |  |
| Czas pierwszej kopii nie większy niż 5 sek. | |  |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |  |
| Skala szarości | 256 odcieni |  |
| Skalowanie | min. 25-400% w odstępach 0,1% (automatyczny zoom) |  |
| Skanowanie w kolorze i czerni | |  |
| Menu w języku polskim | |  |
| Możliwość wydruku z pliku | PCL, PS, TIFF, XPS, PDF |  |
| Możliwość skanowania do e-mail | |  |
| Możliwość utworzenia skrzynek dla grup/jednostki (Zamawiający wymaga utworzenia przy uruchomieniu kont dla użytkowników) | |  |
| Podajnik na papier | min. 1x taca A4,  min. 1x taca A3,  podajnik ręczny na A4 i A3 |  |
| Obsługa papieru o gramaturze | min. 50-200 g/m2 |  |
| Komunikacja | LAN (wtyk Rj45) |  |
| Wydajność tonera | min. 27 tys. stron czarny |  |
| Wydajność sekcji wywoławczej | min. 11 tys. stron/600 tys. stron (Bęben/Wywoływacz) |  |
| Darmowa dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny) na każde zlecenie Zamawiającego. | |  |
| Czas reakcji serwisu do 24h, od daty zgłoszenia usterki. Serwis oddalony max 50 km. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia na miejscu czas naprawy nie przekroczy 7 dni roboczych. W przypadku naprawy przekraczającej 7 dni Wykonawca podstawi urządzenie zamienne na czas naprawy, o parametrach nie gorszych od urządzenia będącego przedmiotem dzierżawy | |  |
| Wszelkie koszty napraw, konserwacji urządzenia po stronie Wykonawcy. | |  |

.................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)